                《MGS风机软件》系列
                     安 装 指 南


    首先感谢您选用《MGS风机软件》，建议阅读全部的安装指南后，再进行安装操作。
    如果你的计算机中已安装有Word软件,建议打开 安装软件.Rtf格式的文件，如果已
安装了有Adobe的Reader软件,建议打开 安装软件.Pdf格式的文件，这两个文件中均有
图片说明。

一、安装《MGS通风机试验数据采集系统》

 1. 先将《MGS风机软件》光盘放入光盘驱动器中。
 2. 打开资源管理器, 找到光盘驱动器, 点击光盘驱动器前面的+符号;
 3. 找到光盘中"MGS风机软件"文件夹, 点击其前面的+符号;
 4. 找到"MGS风机软件"文件夹下面的Fanclt文件夹, 点击Fanclt文件夹;
 5. 在资源管理器右侧文件列表中, 找到Intall.exe文件;
 6. 双击Intall.exe文件;
 7. 屏幕显示软件安装界面后，单击[开始安装]按钮，系统提示“输入安装目标盘”对话框；如需要更改安装目标盘，可点击“选择”按钮；点击[确定]按钮。
 8. 软件安装完成后，提示要重新启动Windows系统，使设置生效。
    单击[是]按钮后，重新启动计算机。如果是第一次安装，请一定要选择重新起动。
 9. 单击开始->程序(P)->《MGS风机软件》，在显示其子菜单后，鼠标移到《MGS通风机试验数据采集系统》处，单击鼠标。


二、安装《MGS通风机试验数据处理系统》

 1. 先将《MGS风机软件》光盘放入光盘驱动器中。
 2. 打开资源管理器, 找到光盘驱动器, 点击光盘驱动器前面的+符号;
 3. 找到光盘中"MGS风机软件"文件夹, 点击其前面的+符号;
 4. 找到"MGS风机软件"文件夹下面的Fanexp文件夹, 点击Fanexp文件夹;
 5. 在资源管理器右侧文件列表中, 找到Intall.exe文件;
 6. 双击Intall.exe文件;
 7. 屏幕显示软件安装界面后，单击[开始安装]按钮，系统提示“输入安装目标盘”对话框；如需要更改安装目标盘，可点击“选择”按钮；点击[确定]按钮。
 8. 软件安装完成后，提示要重新启动Windows系统，使设置生效。
    单击[是]按钮后，重新启动计算机。如果是第一次安装，请一定要选择重新起动。
 9. 单击开始->程序(P)->《MGS风机软件》，在显示其子菜单后，鼠标移到《MGS通风机试验数据处理系统》处，单击鼠标。


三、安装《MGS通风机选型系统》

 1. 先将《MGS风机软件》光盘放入光盘驱动器中。
 2. 打开资源管理器, 找到光盘驱动器, 点击光盘驱动器前面的+符号;
 3. 找到光盘中"MGS风机软件"文件夹, 点击其前面的+符号;
 4. 找到"MGS风机软件"文件夹下面的Fansel文件夹, 点击Fansel文件夹;
 5. 在资源管理器右侧文件列表中, 找到Intall.exe文件;
 6. 双击Intall.exe文件;
 7. 屏幕显示软件安装界面后，单击[开始安装]按钮，系统提示“输入安装目标盘”对话框；如需要更改安装目标盘，可点击“选择”按钮；点击[确定]按钮。
 8. 软件安装完成后，提示要重新启动Windows系统，使设置生效。
    单击[是]按钮后，重新启动计算机。如果是第一次安装，请一定要选择重新起动。
 9. 单击开始->程序(P)->《MGS风机软件》，在显示其子菜单后，鼠标移到《MGS通风机选型系统》处，单击鼠标。


四、安装《MGS通风机选型系统》(A版本)

 1. 先将《MGS风机软件》光盘放入光盘驱动器中。
 2. 打开资源管理器, 找到光盘驱动器, 点击光盘驱动器前面的+符号;
 3. 找到光盘中"MGS风机软件"文件夹, 点击其前面的+符号;
 4. 找到"MGS风机软件"文件夹下面的Fansel(A版本)文件夹, 点击Fansel(A版本)文件夹;
 5. 在资源管理器右侧文件列表中, 找到Intall.exe文件;
 6. 双击Intall.exe文件;
 7. 屏幕显示软件安装界面后，单击[开始安装]按钮，系统提示“输入安装目标
盘”对话框；如需要更改安装目标盘，可点击“选择”按钮；点击[确定]按钮。
 8. 软件安装完成后，提示要重新启动Windows系统，使设置生效。
    单击[是]按钮后，重新启动计算机。如果是第一次安装，请一定要选择重新起动。
 9. 单击开始->程序(P)->《MGS风机软件》，在显示其子菜单后，鼠标移到《MGS通风机选型系统》(A版本)处，单击鼠标。

《MGS风机软件》系列的其它软件安装方法与上述方法类同。总结如下：
1.安装软件(第1-8步)；2.重新起动计算机，3.插入软件狗；4.运行软件(第9步)。

五、软件加密狗类型
1 对于USB狗，将USB狗插入到计算机的USB插口中（对立时式机箱，USB接口一般在鼠标和键盘插口的下面，USB插口为约12x7mm 的矩形口，共有两个；对卧时式机箱，从机箱背面看，USB 插口一般在鼠标和键盘插口的右面）。注意：在插拔USB狗时，应顺着USB狗方向前后插拔，不要左右或上下晃动，以免损坏USB狗。对于USB加密狗，可以带电插拔。
2 对于并口加密狗，先将计算机关闭，将加密狗插入到计算机的并口中(即打印机口)。对于并口加密狗，不能带电插拔。

六、安装加密狗

    在安装加密狗之前，先安装软件(详见第1-8步)，重新起动计算机，然后将随软件提供的加密狗插入到计算机中(对于并口加密狗，要在关机下插拔加密狗)，然后按第9步操作，运行相应的软件。

1.  USB狗插入第一次到计算机，计算机会发现新硬件，显示“找到新硬件”对话框，并显示“创建驱动程序信息库”对话框。稍等片刻，对话框自动消失，驱动程序安装完成。
    如果USB狗插入计算机后，其中的灯是亮的，且不闪，表明驱动程序已正常。
    如果USB狗插入计算机后，其中灯是一闪一闪的，表明驱动程序未安装或安装后未重新起动计算机。

2.  对于并口加密狗，将加密狗插入到计算机的并口中(即打印机口)。对于并口加密狗和在 Win2000, WinXP,Win2003操作系统下使用时，需要安装驱动程序, 驱动程序在"PRN狗驱动程序.DRV文件夹", 双击SoftDogInstdrv.exe。

注意: 对于WinNT,Win2000,WInXP操作系统，请以系统管理员的身份进行软件安装。

七、使用说明书
软件安装完成后，在相应的文件夹中带有使用说明书文件(光盘中也有)；是Pdf格式的，需要安装Acrobat的Reader软件；要安装了Adobe的Reader软件后，双击对应的文件就可以打开文件，打开后可以阅读和打印。(光盘中有Adobe的Reader软件，在Soft/AcrobatReader文件夹中)
1. 《MGS通风机试验数据采集系统》使用说明书： Fanclt.Pdf
2. 《MGS通风机试验数据处理系统》使用说明书： Fanexp.Pdf 
3. 《MGS通风机选型系统》使用说明书： Fansel.Pdf

八、如何打开资源管理器
    如在上述的第2步操作中，不知道如何打开资源管理器，请按以下步骤操作：
先将鼠标移到到"我的电脑"图标上，右击鼠标，将鼠标移到"资源管理器"处，单击鼠标，就可以打开资源管理器。


    如有问题，请与我们联系。对于Fansel和Fanexp软件，我们提供免费的电话培训服务。


 研 制： 西安交通大学流体机械研究所 张义云
 网 址：www.fansoft.net   Email: fansoft@fansoft.net
 电 话：029-2667607,  8501505,  136-69296450



