        《MGS风机软件》软件快速安装指南

一、安装《MGS通风机试验数据采集系统》
 1. 先将《MGS风机软件》光盘放入光盘驱动器中。
 2. 打开资源管理器, 找到光盘驱动器, 点击光盘驱动器前面的+符号;
 3. 找到光盘中"MGS风机软件"文件夹, 点击其前面的+符号;
 4. 找到"MGS风机软件"文件夹下面的Fanclt文件夹, 点击Fanclt文件夹;
 5. 在资源管理器右侧文件列表中, 找到并双击Intall.exe文件;
 6. 双击Intall.exe文件;
 7. 屏幕显示软件安装界面后，单击[开始安装]按钮，系统提示“输入安装目标
盘”对话框；如需要更改安装目标盘，可点击“选择”按钮；点击[确定]按钮。
 8. 软件安装完成后，提示要重新启动Windows系统，使设置生效。
    单击[是]按钮后，重新启动计算机。如果是第一次安装，请一定要选择重新
起动。
 9. 单击开始->程序(P)->《MGS风机软件》，在显示其子菜单后，鼠标移到
《MGS通风机试验数据采集系统》处，单击鼠标左键。

二、安装《MGS通风机试验数据处理系统》
 1. 先将《MGS风机软件》光盘放入光盘驱动器中。
 2. 打开资源管理器, 找到光盘驱动器, 点击光盘驱动器前面的+符号;
 3. 找到光盘中"MGS风机软件"文件夹, 点击其前面的+符号;
 4. 找到"MGS风机软件"文件夹下面的Fanexp文件夹, 点击Fanexp文件夹;
 5. 在资源管理器右侧文件列表中, 找到并双击Intall.exe文件;
 6. 双击Intall.exe文件;
 7. 屏幕显示软件安装界面后，单击[开始安装]按钮，系统提示“输入安装目标
盘”对话框；如需要更改安装目标盘，可点击“选择”按钮；点击[确定]按钮。
 8. 软件安装完成后，提示要重新启动Windows系统，使设置生效。
    单击[是]按钮后，重新启动计算机。如果是第一次安装，请一定要选择重新
起动。
 9. 单击开始->程序(P)->《MGS风机软件》，在显示其子菜单后，鼠标移到
《MGS通风机试验数据处理系统》处，单击鼠标左键。

注意1: 在运行本软件之前(即第9步),先将随软件提供的加密狗插入到计算机中.
1.1 对于USB狗，将USB狗插入到计算机的USB插口中（对立时式机箱，USB接口一
般在鼠标和键盘插口的下面，USB插口为约12x7mm 的矩形口，共有两个；对卧时
式机箱，从机箱背面看，USB 插口一般在鼠标和键盘插口的右面）。注意：在插
拔USB狗时，应顺着USB狗方向前后插拔，不要左右或上下晃动，以免损坏USB狗.
    USB狗插入第一次到计算机，计算机会发现新硬件，显示“找到新硬件”对
话框，并显示“创建驱动程序信息库”对话框。稍等片刻，对话框自动消失，驱
动程序安装完成。
    如果USB狗插入计算机后，其中的灯是亮的，且不闪，表明驱动程序已正常。
    如果USB狗插入计算机后，其中灯是一闪一闪的，表明驱动程序未安装或安
装后未重新起动计算机。
1.2 对于并口加密狗，将加密狗插入到计算机的并口中(即打印机口)。

注意2: 对于WinNT,Win2000,WInXP操作系统，请以系统管理员的身份进行软件安
装。对于并口加密狗，需要安装NT驱动程序, 驱动程序在Winnt.DRV文件夹，双
击Install.exe。

 研 制： 西安交通大学流体机械研究所 张义云
 网 址：www.fansoft.net   Email: fansoft@fansoft.net
 电 话：029-2667607,  8501505
