# 采集系统配置模板
[FanCltGen]     常规参数
ZeroDriftTog               0    零漂补偿
ZeroDriftMod               0    零漂修订
RepeatNum                 60    重复采样次数
CltTimeDelay               0    重复采样延时(毫秒)
RealSpeed                  2    实时显示速度
ChNum                     12    采集通道数(保留)
[FanCltCfg]     通道配置
No.01  大气压力        25     1
No.02  大气温度        30     1
No.03  大气湿度        26     1
No.04  ΔP              7     1
No.05  Pe4             11     1
No.06  Pe6             11     1
No.07  -                0     0
No.08  -                0     0
No.09  -                0     0
No.10  -                0     0
No.11  转速            43     1
No.12  噪声            42     1
No.13  电机功率        44     1
No.14  电机效率        45     1
No.15  电机功率2       54     1
No.16  电机效率2       55     1
[FanCltDev]     智能仪表
ADM        0     0     4     1  192.168.1.198
RPM        0     0     4     0  192.168.1.200
DBA        0     0     4     0  192.168.1.201
POW        0     0     4     0  192.168.1.205
[End]
