.S16
                        一、风 机 的 用 途
 
    .XH锅炉鼓引风机是为适应燃用各种煤质并配有消烟除尘装置的0.5
-10t/h工业锅炉配套设计的。凡进气条件相当，性能又相适应的均可选用。最高温
度不得超过 250℃。在引风机前必须加装除尘装置，其效率不得低于８５％，降低
进入风机的烟气含量，以利提高风机寿命。
 
                        二、风 机 的 形 式
 
    １．引风机制成单吸入。共有 .NUM 个机号。
    ２．风机可制造成右旋或左旋两种。从电动机一端正视风机，叶轮顺时针旋转
称为右旋风机，以“右”表示；叶轮逆时针旋转称为左旋风机，以“左”表示。
    ３．风机的出口位置以风机机壳的出口角度表示，左旋和右旋均可制成 0°、
 90°、 180°三种角度。也可按用户要求制成任意角度。
    ４．调节门：用以调节风机流量的装置，轴向安装在进风口前面。调节范围由
０°（全开）到９０°（全闭）。
 
                    三、风 机 的 特 点 和 结 构
 
    风机由叶轮、机壳、进风口、支架、传动组等部分组成。
    ⒈叶轮：有后倾板形叶片，焊接于弧锥形轮盖与平板形轮盘中间，加工后经
静、动平衡校正，运转平稳可靠。
    ⒉机壳：用钢板焊接成蜗壳形整体。
    ⒊进风口：做成收敛式流线型的整体结构，用螺栓固定在机壳入口侧。
    ⒋支架：用角钢、钢板焊节而成。
    ⒌传动组：由主轴、轴承箱、皮带轮等组成。主轴由优质钢制成，采用滚动轴
承，轴承箱装有温度计和油位指示器，润滑油采用３０号机油，加入油量按油标中
心上下偏差为数０.５ｍｍ。
 
                     四、风 机 的 性 能 与 选 择
 
    .XH型风机给出№7.1 样机的无因次性能表及曲线。由给出的无因次性
能表或曲线计算其它风机的有因次性能。
    由无因次参数计算有因次参数的公式：
.[X50].GFORMUL1.PIC
    式中：Ｑ－流量（ｍ^3/ｈ）
          Ｐ－全压（Ｐａ）
          Ｄ2－叶轮叶片外缘直径（ｍ）
          Ｕ2－叶轮叶片外缘线速度（ｍ／ｓ）
          ρ1－进气密度（Ｋｇ／ｍ^3）
          Ｋｐ－全压压缩性系数
          Ｎｉｎ－内功率（ＫＷ）
          Ｎｒｅ－所需功率（ＫＷ）
          ηｍ－机械效率(表3)
          Ｋ－电机容量储存系数(表4)
          λ－功率系数
.T00
.GNDPD.PIC
.S00             表 2  机械效率
           ┏━━━━┳━━━━┳━━━┳━━━━┓
           ┃传动方式┃电机直联┃联轴器┃三角皮带┃
           ┣━━━━╋━━━━╋━━━╋━━━━┫
           ┃   ηm  ┃   1    ┃ 0.98 ┃  0.95  ┃
           ┗━━━━┻━━━━┻━━━┻━━━━┛
           表 3  电机储备系数
         ┏━━━━┳━━┳━━━┳━━┳━━┳━━┓
         ┃轴功率kw┃<0.5┃>0.5-1┃>1-2┃>2-5┃ >5 ┃
         ┣━━━━╋━━╋━━━╋━━╋━━╋━━┫
         ┃   K    ┃ 1.5┃ 1.4  ┃ 1.3┃ 1.2┃1.15┃
         ┗━━━━┻━━┻━━━┻━━┻━━┻━━┛
.S16    风机的性能一般均指在指定状态下输送气体的性能。
    当使用条件与指定状态不相符时，则必须把非指定状态的性能换算到指定状态
的性能，其换算公式如下：
.[X50].GFORMUL1.PIC
    式中：ηｉｎ－内效率
          ｎ－转速（ｒ／ｍｉｎ）
          ρ－进气密度（Ｋｇ／ｍ^3）
    有注脚０为指定状态，无注脚０为使用状态
 
    流量过多或不足时的处理：
    在使用时，常常发生流量过多或不足的现象，产生这种现象的原因很多。如在
使用过程中发生时大时小的现象，主要由于管网中的阻力时大时小。如在使用过程
中，经较长时间逐渐减小，或在短时间内突然减小，主要是由于风机流道或管网堵
塞。
    风机安装后，进行正式运转时就发生流量过多或不足现象，其原因主要有下列
几点：
    ⑴管网阻力实际值与计算值相差过大。由一般管网特性方程P＝ＫＱ2（Ｋ为阻
力系数）可知，如实际Ｋ值小于计算Ｋ值，则流量增大；如实际Ｋ值大于计算Ｋ
值，则流量减少，见图３－ａ。
    ⑵选择时未考虑风机本身全压值偏差△Ｐ的影响，当风机实际全压为正偏差
时，流量增大；负偏差时，流量减少，见图３－ｂ。
    风机在使用过程中发生流量过大或过小时可利用调节门来调节流量。当调节门
全开时，流量仍嫌过小，可采用下列方法之一消除：
    ⑴改变管网，使管网阻力系数降低。
    ⑵提高风机转速，但不得大于性能表中该机号的最大转速。
    ⑶选择新的压力较高的风机。
.GFANPIPE.PIC
 
                   五、风 机 的 安 装 与 使 用
 
    ⒈安装前：应对风机各部件进行全面检查，机件是否完整，叶轮与机壳的旋转
方向是否一致，各部联接是否紧密，叶轮、主轴、轴承等主要机件有无损伤，传动
组是否灵活等。
    ⒉安装时：注意检查机壳，壳内不应有掉入和遗留的工具和杂物。在一些结合
面上，为了防止生锈减少拆卸困难，应涂一些润滑脂或机械油。风机与地基结合
面，进出风管道联接应调整使之自然吻合，不得强行联结，更不许将管道重量加在
风机各部件上，并注意保证风机的水平位置。
    ⒊安装要求：
    ⑴按图纸所示的位置与尺寸安装。为确保高效率，特别要保证进风口与叶轮的
轴向和径向间隙尺寸。
    ⑵主轴三角带与电机三角带轮相对应的槽不得错位。套上胶带后，应装安全轴
罩（用户自制），以利安全。
    ⑶安装后，试拨传动组，检查是否有过紧或与固定部分碰撞现象。
    ⒋风机的试运转：
    全部安装完毕，在总检合格后，才能进行试运转。为了防止电机过载烧毁，在
风机启动和试运转时，必须在无载荷（关闭进气管道中的闸门或调节门）的情况下
进行。如情况良好然后逐步打开作满载荷的正常工况（规定的全压和流量）的连续
运转试验。新安装的风机试运转时间不少于２小时，修理后安装的试运转时间不少
于半小时，如无异常现象发生，方可正式使用。
    在运转过程中应严格控制电流，不得超过电机额定值，否则会烧毁电机。
    ⒌风机的操作：
    ⑴风机启动前，应进行下列准备工作：
    ａ关闭管道闸门或风机调节门。
    ｂ检查风机各部的间隙尺寸，转动部分与固定部分有无碰撞和摩擦现象。
    ｃ检查轴承箱的油位是否在最低与最高油位之间。
    ｄ检查电器线路及仪表是否正确。
    ｅ检查冷却部分是否正常。
    ｆ电机容量不变时，千万不能将引风机作冷态全开运转或任意提高转速，否
则，电机有过载烧毁的危险。
    ⑵风机启动后，达到正常转速时逐渐开大风门直至规定负荷为止。运转过程中
当轴承温度没有特殊要求时，轴承温升不得超过周围环境温度４０℃；轴承部位的
均方根振动速度值不得大于６．３ｍｍ／ｓ。
    ⑶如发觉风机有剧烈的振动、撞击、轴承温升迅速上升等反常现象，必须紧急
停车，查明原因。
 
                      六、风 机 的 维 护
 
    为了避免由于维护不当而引起人为故障及事故的发生，预防风机及电机各方面
自然故障的发生，从而充分发挥设备的效能，延长设备的使用寿命，因此必须加强
风机的维护。
    ⒈风机维护工作注意事项：
    ①只有风机设备完全正常的情况下方可运转。
    ②如风机设备在检修后开动时，则需注意风机各部位是否正常。
    ③定期清除风机内部特别是叶片处积灰、污垢等杂质，并防止生锈。
    ④为确保人身安全，风机的维护必须在停车时进行。
    ⒉风机正常运转的注意事项：
    ①在风机开车、停车或运转过程中，如发现不正常现象应立即进行检查，设法
消除，如发生大故障应立即停车检修。
    ②除每次检修后应更换润滑剂外，正常情况下１～３月更换一次润滑剂。
    ⒊三角胶带应经常保持胶带均匀拉紧状态，周围温度不宜过高，并避免胶带与
油脂接触。
 
                    七、风 机 主 要 故 障 及 原 因
 
    ⒈风机剧列振动
    ①风机轴与电机轴不平行、皮带轮槽错位；
    ②机壳或进风口与叶轮摩擦；
    ③基础的刚度不够或不牢固；
    ④叶轮铆钉松动或叶轮变形；
    ⑤叶轮轴盘孔与轴配合松动；
    ⑥机壳、轴承座与支架、轴承座与轴承盖等联接螺栓松动；
    ⑦风机进、出口管道安装不良，产生共振；
    ⑧叶片有积灰、污垢、叶片磨损、叶轮变形、轴弯曲，使转子产生不平衡。
    ⒉轴承温升过高
    ①轴承箱振动剧烈；
    ②润滑剂质量不良、变质或含有灰尘、砂粒、污垢等杂质或填充量不足；
    ③轴承箱盖、座联接螺栓之紧力过大或过小；
    ④轴与滚动轴承安装歪钭，前后两轴承不同心；
    ⑤滚动轴承损坏或轴弯曲；
    ⑥冷却水过多或中断。
    ⒊电机电流过大和温升过高。
    ①开车时进、出气管道闸门未关；
    ②电机输入电压低或电源单相断电；
    ③受轴承箱剧烈振动的影响；
    ④主轴转速超过额定值；
    ⑤风机输送之气体密度过大或温度过低，使压力过大。
 
                八、单 机 产 品 成 套 供 应 范 围
 
    风机１台，调节门１个，配套电机１台，电机滑轨１付（２套），地脚螺栓１
付，电机皮带轮１只，三角胶带１付。
 
                        九、订 货 须 知
 
    订货时须注明风机的机号、转速、风量、压力、出风口角度、旋转方向以及电
机型号、功率、转速等。
.P.S00.E1024
.T01
.T02
