第三章 《MGS 通风机样本制作系统》使用说明

一、主菜单

二、参数输入

功能: 用于输入或修改通风机样本制作参数。

在主菜单中单击[参数输入]按钮后, 显示[参数输入]对话框:

1. [机号数]条目: 显示当前所制作样本的机号数, 本条目为只读条目, 不能直接修改。在增加或删除机号时, 系统会自动改变机号数。

2. [机号列表]条目: 显示当前样本制作的所有机号的列表。单击列表中某一机号后, 在其右侧显示该机号的输入参数。

3. [样机型号]条目: 显示当前样本的样机型号。单击[选择型号]可修改样机型号。

4. [选择型号]按钮: 从数据库中选择一个风机型号作为样机型号。如果库中没有所需风机型号, 用《样机数据维护》来增加样机型号。

5. [风机机号]条目: 输入/ 修改机号。如其右侧显示[(英制)], 则表示输入机号为英制机号。

6. [系列机号]按钮: 从标准机号中选择一个机号。

7. [大气压力]、[大气温度]、[大气密度]和[工作转速]等均为输入条目输入,用鼠标移到所要输入的项目中, 单击鼠标左键, 即可输入对应的参数。

8. [压力单位]、[温度单位]均为选择钮条目, 用于选择所需的选项。

9. [使用密度计算]开关按钮: 对于介质为空气时, 可使用大气压力、大气温度来计算密度；对于介质为非空气的混合气体时, 可使用介质密度来计算。

弹起状态: 计算时, 采用大气压力、大气温度值来计算密度, 此时介质密度对计算不起作用。

按下状态: 计算时, 采用介质密度来计算, 此时大气压力、大气温度值对计算不起作用。

10. [标准状态]按钮: 将大气压力等参数设置成通风机标准进口状态下的参数。

11. [传动方式]条目: 输入或修改当前机号的传动方式。

12. [风机用途]条目: 显示当前样本的风机用途。单击[选择用途]可修改风机用途。

13. [选择用途]按钮: 选择/修改风机用途。在单击[选择用途]按钮后, 显示[风机用途]对话框, 单击用途列表中所需的条目即可。

14. [增加机号]按钮: 增加一个机号。在单击[增加机号]按钮后, 显示[添加机号]对话框, 输入机号和传动方式, 单击[应用]按钮。在输入机号时, 可单击[系列机号]按钮, 从标准机号中选择一个机号。

15. [删除机号]按钮: 删除机号列表中的当前机号。如只有一个机号时, 则最后一个机号不能删除。

16. [排序]按钮: 从小到大重新排列机号列表中的机号。在机号相同时, 则按传动方式排列。

17. [保存]按钮: 将输入数据保存到文件中。

18. [关闭]按钮: 关闭[参数输入]对话框。

注: 一次制作可以多达 20 个机号, 每个机号均有大气压力、大气温度、工作转速等参数。样机型号和风机用途对所有机号均相同。

三、 绘制曲线

功能: 绘制通风机样机性能曲线。

在主菜单中单击[绘制曲线]条目后, 显示[通风机性能曲线]对话框:

1. [试验点]开关按钮: 弹起状态时, 不绘试验点；按下状态时, 绘试验点。

2. [网格线]开关按钮: 弹起状态时, 不绘网格线；按下状态时, 绘网格线。

3. [有因次曲线]开关按钮: 弹起状态时, 绘无因次曲线；按下状态时, 绘有因次曲线。

4. [设置曲线]按钮: 设置性能曲线的绘制范围。

在[通风机性能曲线]中单击[设置曲线]条目后, 显示[通风机性能曲线设置]对话框:

4.1 [无/有因次性能曲线]组框内对应条目可以设置对应曲线的绘制起始范围。

4.2 曲线绘制控制组框内对应条目可以设置对应曲线是否绘制。

4.3 [全部计算上下限]开关按钮: 设置是否全部计算上下限。

4.4 [上下限计算]按钮: 计算曲线的上下限值；当某一个上下限值为 0 时, 则表示对应条目的值要重新计算；当[全部计算上下限]开关按钮为按下状态时, 所有上下限值军进行重新计算。

4.5 [应用]按钮: 使设置改动生效, 并关闭[通风机性能曲线设置]对话框。

4.6 [取消]按钮: 取消设置改动, 并关闭[通风机性能曲线设置]对话框。

5. [保存曲线]按钮: 将曲线保存到文件中, 供打印样本时用。

6. [打印曲线]按钮: 单独在打印机上打印出性能曲线。

7. [关闭]按钮: 关闭[通风机性能曲线]对话框。

四、 制作样本

功能: 制作样本, 即重新生成说明书中的性能参数、安装尺寸等数据表。

如果[参数输入]中的参数(压力、温度等)有改动, 则需要执行[制作样本]功能, 重新生成说明书中的性能参数、安装尺寸等数据表。

五、 编辑样本

功能: 编辑样本。

在主菜单中单击[编辑样本]条目后, 显示[MGS 文本编辑系统]对话框:

1. 主要功能键 F1:帮助, F2:存盘, F3:存盘退出并关闭[MGS 文本编辑系统],F4:不存盘退出, 并关闭[MGS 文本编辑系统]。其它功能详见按 F1 后显示的帮助。

2. 在样本未被改动或改动后已存盘, 文件名为红色; 在样本被改动后未存盘, 文件名为红色; 如在样本被改动后, 不存盘并退出 F4 或关闭[MGS 文本编辑系统]对话框, 系统提示[真的要退出吗<Y/N>], 此时按 Y 确认退出。

3. [MGS 文本编辑系统]与 PE2 编辑功能相似。目前支持部分鼠标功能, 在新版中将支持全鼠标操作。

4. 如已打开[MGS 文本编辑系统]对话框, 在[制作样本]时会自动关闭[MGS 文本编辑系统]对话框, 因为在[制作样本]时已重新制作样本。

六、 打印样本

功能: 预览与打印样本。

在主菜单中单击[打印样本]条目后, 显示[通风机样本制作系统:样本打印]对话框:

1. [总页数]条目: 根据默认打印机纸张的当前设置值, 确定的样本总页数。该条目是只读条目, 由样本长度及纸张大小等参数确定, 不能用双击修改它。如要改变总页数, 用户只能改变样本长度及纸张大小设置。

2. [当前页]条目: 样本预览的当前页号。

3. [<<][>>]条目: 将当前页号减少或增加一页。

4. [方式]条目: 可选择[打印当前页]或[打印所有页]。

5. [打印]条目: 根据所选择的[打印当前页]或[打印所有页]方式打印样本。当方式设为[打印当前页]仅打印当前页所指定的页号, 当方式设为[打印所有页]则打印样本所有页。

6. [比例]条目: 设置样本预览的显示比例, 可选[1:1],[1:2],[1:4],[1:8]等选项。

7. [关闭]条目: 关闭[通风机样本制作系统:打印样本]对话框。

说明: 如系统设置中的[应用数据]开关按钮为弹起状态时, 在[MGS 文本编辑系统] 中样本改动后, 必须人工存盘, 才能在样本预览与打印中及时反映。如系统设置中的[应用数据]开关按钮为按下状态时, 在[MGS 文本编辑系统]中样本改动后, 进入[通风机样本制作系统:打印样本]对话框, 系统会自动存盘, 并在样本预览与打印中及时反映。

七、退 出

功能: 退出[MGS 通风机样本制作系统]。

在主菜单中单击[退出]条目后, 如系统设置中的[应用数据]开关按钮为弹起状态时, 在输入数据改动后, 系统显示[退出系统]对话框, 提示用户输入数据未存盘。如系统设置中的[应用数据]开关按钮为按下状态时, 在输入数据改动后, 退出时系统会自动将改动后的输入数据存盘。

八、设置子菜单

1. 设置系统参数

功能: 设置系统参数, 包括背景颜色选项。

在主菜单中先单击[设置], 再单击[设置系统参数]条目后, 显示[设置系统参数]对话框。

1.1 [背景颜色]按钮: 设置对话框的背景颜色, 颜色值: 0~255。

1.2 [设置数据]开关按钮: 设置是否自动保存设置数据。

弹起状态: 设置数据改变后, 系统不能自动保存设置到文件中。

按下状态: 设置数据改变后, 系统能自动保存设置到文件中。

1.3 [应用数据]开关按钮: 设置是否自动保存应用数据。

弹起状态: 应用数据改变后, 系统不能自动保存应用数据到文件中。

按下状态: 应用数据改变后, 系统能自动保存应用数据到文件中。

1.4 [提示显示延时]条目: 设置提示显示时间。

1.5 [关闭]按钮: 关闭[设置系统参数]对话框。

1.6 [背景颜色]按钮: 设置对话框的背景颜色, 颜色值: 0~255。所设置的背景颜色在下一次运行中才生效。

2. 设置打印参数

功能: 设置打印控制参数, 包括页眉、页号、页边距等选项。

在主菜单中先单击[设置], 再单击[设置打印参数]条目后, 显示[设置打印参数]对话框。

2.1 [打印机]选择钮条目: 设置打印机。目前只能使用默认打印机。

如何更改打印机或如何将指定打印机设置为默认打印机?

单击开始菜单, 鼠标移到设置(S)处, 在显示其子菜单后, 鼠标移到打印机(P)处, 单击鼠标左键。显示打印机对话框, 鼠标移到要设置成默认打印机的图标上, 单击鼠标右键, 在显示子菜单中, 再在设置默认值(F)条目处单击鼠标左键。如打印机对话框中无打印机图标, 请参考 Windows 有关资料, 先安装打印机驱动程序。

2.2 [打印页眉/页脚]开关条目: 控制在样本中是否打印页眉/页脚。

2.3 [打印页号]开关条目: 控制在样本中打印页号。

2.4 [纸张尺寸]条目: 显示默认打印机的当前纸张大。

如何更改打印机纸张大小?

单击开始菜单, 鼠标移到设置(S)处, 在显示其子菜单后, 鼠标移到打印机(P)处, 单击鼠标左键, 显示打印机对话框；鼠标移到默认打印机的图标上, 单击鼠标右键, 在显示子菜单中, 再在属性(R)条目处单击鼠标左键。显示 xxx 打印机属性对话框, 单击纸张, 找出所需纸张, 单击它, 并选定纸张方向(横向、纵向), 再单击应用(A)按钮, 完成设置。打印机对话框中无打印机图标, 请参考 Windows 有关资料, 先安装打印机驱动程序。

2.5 [默认值]按钮: 将打印参数设置成默认值。

2.6 [左右页边距]条目: 设置报告页面的左右页边距。

2.7 [上下页边距]条目: 设置报告页面的上下页边距。

2.8 [页眉]条目: 设置页眉内容。如设置有效(非空白字符), 则在单号页码报告的页眉中显示.

2.9 [关 闭]按钮: 关闭[设置打印参数]对话框。

3. PIC 图形浏览

功能: 浏览 PIC 图形, 并自动将 Epson 打印格式的文件转换为 PIC 图形文件。

在主菜单中先单击[设置], 再单击[PIC 图形浏览]条目后, 显示[PIC 图形浏览]对话框。

3.1 [打开]条目: 打开一个文件 PIC 图形文件或 Epson 打印格式的文件。如果是 Epson 打印格式的文件, 则系统自动将它转换为 PIC 图形文件(文件名相同, 扩展名为 PIC)。

3.2 [PIC 颜色]条目: 显示 PIC 图形的颜色位数。

3.3 [DPI]条目: 显示 PIC 图形的分辨率 DPI。

3.4 [宽度]条目: 显示 PIC 图形的宽度(X 方向点数)。

3.5 [高度]条目: 显示 PIC 图形的高度(Y 方向点数)。

3.6 [比例]条目: 设置 PIC 图形显示比例, 可选[1:1],[1:2],[1:4],[1:8]等选项。

九、 帮助子菜单

1. 关于《MGS 通风机样本制作系统》软件 (略)

2. 《MGS 通风机样本制作系统》介绍 (略)

3. 软件使用说明书 (略)