第四章 《通风机样机数据维护》使用说明

在主菜单中选择[样机数据维护]功能，点击下拉式菜单维护，点击样机数据维护条目，就进入[样机数据维护]功能，屏幕显示[样机数据维护]对话框。

一、 增加一个样机

在[样机数据维护]对话框中单击[增加一个样机]按钮后，屏幕显示[增加一个样机]对话框，用户可从样机型号条目中输入新增样机的型号，按应用按钮。 样机型号最大长度为 32 个字符。

二、 维护性能参数

本功能用于输入/修改指定样机的无因次性能参数。

在[样机数据维护]对话框中，先在样机型号列表中选择一个风机型号，然后单击[维护性能参数]按钮，屏幕显示[样机无因次性能参数]对话框。

1. 数据输入/修改： 双击对应数据条目，可输入或修改样机的性能参数：[流量系数]、[全压系数]、[静压系数]、[全压效率]、[静压效率]、[内功率系数]、[比Ａ声级]、[样机型号]、[样机机号]、[试验转速]等。 其中试验点数、最高效率点号、比转速(国际、工程单位)等数据由系统自动计算，用户不能修改。

2. [小/大机号模型]选择按钮：用于切换小机号模型/大机号模型。

[小机号模型]：存放机号小于 10 号的模型样机无因次性能参数。

[大机号模型]：存放机号大于 10 号的模型样机无因次性能参数。

此处显示[小机号模型]：表示此时屏幕上显示的数据为机号小于 10 号的模型样机无因次性能参数。如果此处显示[大机号模型]：表示此时屏幕上显示的数据为机号大于 10 号的模型样机无因次性能参数。

3. [系列机号] 按钮：修改本型号中所生产的风机规格(机号及传动方式)。单击本按钮后，显示”系列机号”对话框：

3.1 机号数：本型号中生产的风机规格数目；最多为 40 个机号。

3.2 [添加机号] 按钮：添加一个机号。单击本按钮后，显示”添加/修改机号及传动方式”对话框。

3.2.1 机号条目: 单击机号条目，可修改机号；

3.2.2 传动方式选择钮条目: 单击传动方式条目，可修改传动方式。

3.2.3 系列机号按钮: 从标准系列中选择一个机号。

3.2.4 应用按钮: 完成操作，并关闭本对话框。

3.2.5 取消按钮: 取消操作操作。

3.3 修改/删除机号操作：在系列机号列表中，双击要修改/删除的机号，显示”添加/修改机号及传动方式”对话框。如将机号改为 0，则表示删除本机号。单击应用(或取消)后完成(或取消)操作，关闭对话框。

3.4 [机号单位]条目：该条目指示机号的单位是标准单位(分米)还是英制单位(英寸)。一般使用标准单位(分米)，对于某些使用需要使用英制单位(英寸)的特殊型号风机，可选择英制单位(英寸)。

4. [计算上下限] 按钮：自动计算上下限。对需要计算上下限值时，将该上限或下限改为零，单击本按钮，进行自动计算该项。用户可先用"计算上下限"，然后手工园整修改，使绘出的性能曲线为最佳。每组数据的上下限为绘制性能曲线时的起始和终止值。

5. [排序] 按钮：样机无因次性能参数按流量系数大小从小到大排列。

6. [存盘] 按钮：保存[样机无因次性能参数]。在存盘时，系统会检查输入数据的合理性。如发现不合理数据，则会出现“错误信息”提示对话框，让用户确认是否要自动纠正。其中：

6.1 [确定] 按钮：由系统进行自动纠正；

6.2 [取消] 按钮：不需要纠正。

7. [关闭] 按钮：关闭[样机无因次性能参数]对话框，返回上一级菜单。

如果数据未存盘，则会出现“提示”信息，让用户确认是否真的要退出。其中：

7.1 [ 确认]：[样机无因次性能参数]不存盘，退出。

7.2 [ 取消]：取消［关闭］操作，返回[样机无因次性能参数]对话框。

8. 从文件输入样机无因次性能参数：点击下拉式菜单文件，点击从文件输入条目，显示打开文件对话框，选择输入文件，再点击确定。输入文件必须是本系统生成的通风机无因次性能参数文件或格式兼容的文件。

9. 输出样机无因次性能参数到文件：点击下拉式菜单文件，点击输出到文件条目，显示提示对话框，再点击确定，样机无因次性能参数就输出到指定文件中。

10. 删除一个无因次性能参数数据点：先点击要删除数据点所在行，然后从下拉式菜单编辑，点击删除当前数据点条目。

11. 插入一个无因次性能参数数据点：从下拉式菜单编辑，点击插入一个数据点条目。无因次性能参数数据点最少应为 3 个点，最多为 10 个点，建议使用 6 至 8 个点。

12. 修改图标文件名：从下拉式菜单编辑，点击修改图标文件名条目，显示图标文件对话框：

12.1 [文件名] 条目：指定图标文件名。图标文件用于在限定风机类型中设置范围时标识该型号风机。图标文件为 BMP 文件。图标文件名长度为 63 个字符。

12.2 [包含盘符] 开关按钮：在选择文件时，当该开关按钮为弹起状态(OFF)时，所返回的文件名中不包含驱动器符号；当该开关按钮为按下状态(ON)时，所返回的文件名中包含驱动器符号。

12.3 [选择文件] 按钮：从文件管理器中选择一个文件名，作为图标文件名。

12.4 [浏览图形] 按钮：浏览所选择图标文件的图形。

12.5 [应用] 按钮：完成操作，关闭本对话框。

12.6 [取消] 按钮：取消操纵，关闭本对话框。

三、 维护安装尺寸

在”样机数据维护”对话框中，先在样机型号列表中选择一个风机型号，然后单击[维护安装尺寸]按钮，屏幕显示[产品机号]对话框。

在每个型号风机中必须有一个尺寸符号条目，如该型号中不存在尺寸符号条目，则系统显示提示对话框，提示用户要创建尺寸符号机号(条目)。

1. [添加机号]按钮：在该型号风机的安装尺寸库中添加一个机号。单击按钮后，显示”添加机号”对话框：

如该型号中不存在尺寸符号条目，则系统先显示提示对话框，提示用户要创建尺寸符号机号(条目)。在单击确定按钮后，显示”选择尺寸符号样板”对话框，可选择所需的样板类型，单击确定。尺寸符号样板是系统根据风机类型预先建立的一组尺寸符号，以便用户快速建立尺寸符号。如用户所需的风机类型不在尺寸样板之列，则可以选择较接近的类型，然后在编辑机号中修改。

2. [删除机号]按钮：在该型号风机的安装尺寸库中删除指定机号。先在机号列表中选择一个机号，单击按钮后，显示提示对话框，提示用户是否要删除机号。

如机号列表中还存在机号条目时，尺寸符号条目是不能被删除的。如此时要删除尺寸符号机号，系统会显示提示对话框，提示用户不能删除尺寸符号机号(条目)。

3. [编辑机号]按钮：编辑该机号中安装尺寸。在一个机号的安装尺寸中，可以包括多个尺寸组(最多为 16 个组)，每个组中可以多个尺寸条目(总条目数最多为 80 个)。单击按钮后，显示外形及安装尺寸对话框。

3.1 尺寸组数目/尺寸条目数条目：指示本机号中的尺寸组数目和尺寸条目数。用户不能修改。

3.2 [尺寸组名称]列表：指示本机号中的所有尺寸组的名称。

3.3 [关闭]按钮：关闭本对话框。

3.4 [存盘]按钮：保存安装尺寸数据。

3.5 [编辑组]按钮：编辑指定组内的尺寸条目。先在尺寸组名称列表中选择一个组，单击编辑组按钮，显示编辑组对话框。

3.5.1 [尺寸数]：指示本组中的尺寸条目数。用户不能修改。

3.5.2 [关闭]按钮：关闭本对话框。

3.5.3 修改尺寸名称：双击要编辑的尺寸符号，显示尺寸名称对话框。

3.5.4 修改尺寸值：双击要编辑的尺寸值，显示尺寸值对话框。

3.5.5 删除尺寸条目：先选择一个尺寸条目，单击下拉式菜单编辑，点击删除当前尺寸条目条目。

3.5.6 插入尺寸条目：先选择一个尺寸条目，单击下拉式菜单编辑，点击插入当前尺寸条目条目。

3.5.7 在本组末尾添加一个尺寸条目：单击下拉式菜单编辑，点击末尾添加尺寸条目条目。

尺寸条目的插入、删除和添加均是针对所有的机号进行操作的。

3.5.8 修改尺寸条目属性：先选择一个尺寸条目，单击下拉式菜单编辑，点击修改尺寸条目属性条目。显示修改尺寸条目属性对话框：

尺寸(值)条目属性有数值型条目和字符型条目。数值型条目只能输入数值，而字符型条目可以输入任意字符(最多为 15 个字符)。

3.6 从文件输入安装尺寸数据：单击下拉式菜单文件，点击从文件输入条目。显示文件打开对话框，选择输入文件，再点击确定。输入文件必须是本系统生成的安装尺寸文件或格式兼容的文件。

3.7 输出安装尺寸数据到文件：点击下拉式菜单文件，点击输出到文件条目，显示提示对话框，再点击确定，该机号的安装尺寸数据就输出到指定文件中。

3.8 删除一个尺寸组：从尺寸组名称列表中先选择一个尺寸组，点击下拉式菜单编辑，点击删除当前尺寸组条目。

3.9 在当前尺寸组前插入一个尺寸组：从尺寸组名称列表中先选择一个尺寸组，点击下拉式菜单编辑，点击插入当前尺寸组条目。

3.10 在末尾添加一个尺寸组：点击下拉式菜单编辑，点击末尾添加尺寸组条目。

3.11 修改尺寸组属性：从尺寸组名称列表中先选择一个尺寸组，点击下拉式菜单编辑，点击修改尺寸组属性条目，显示修改尺寸组属性对话框：

对于尺寸组类型为自定义时，尺寸组名称可以由用户定义或修改。对于尺寸组类型为出风口位置时，还需要输入出口方向角，并指明风机左或右旋。对于尺寸组类型为其它类型时，尺寸组名称不可以由用户定义或修改。

四、 删除一个样机

在”样机数据维护”对话框中，先在样机型号列表中选择一个风机型号，然后单击[删除一个样机]按钮，屏幕显示”删除一个样机”对话框，让用户确认是否真的要删除该样机。

五、 恢复被删样机

在”样机数据维护”对话框中，单击[恢复被删样机]按钮，屏幕显示[恢复被删样机]对话框：

用户在[恢复被删样机]对话框中选择要恢复的样机型号。

只有被删除的样机才会出现在[可恢复样机]对话框中。如果没有可恢复样机存在，则显示提示对话框中。

六、 压缩数据库

在”样机数据维护”对话框中，单击[压缩数据库]按钮，屏幕显示[正在压缩样机数据库]对话框。在压缩数据库后，可以减少数据库文件大小，但被删除的样机不能被恢复。